**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΤΙΤΛΟΣ:** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.990,00€ [χωρίς Φ.Π.Α]**

**Κ.Α. 15.01 «Αγορές Παγίων» συνολικού ποσού 9.907,60 με Φ.Π.Α.**

**ΕΤΟΣ 2019**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και συγκεκριμένα του ακινήτου ξενώνα «Olympic Ζήγος», στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, Έναντι Αγίας Τριάδος Ηγουμενίτσας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά – Εκφόρτωση - σύνδεση του εξοπλισμού στο χώρο της δομής καθώς και όλες εκείνες οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση αυτού κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό.

Η προμήθεια κουζίνας θα αποτελείται από των κάτωθι εξοπλισμό με CPV 39220000-0 και τίτλο ‘Εξοπλισμός Κουζίνας’:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** | | |
| Ηλεκτρικός φούρνος 4 θέσεων διαστάσεων 790x750x635 mm ισχύος 5 kW/230V | τεμ | 1,00 |
| Επαγωγική εστία διαστάσεων 44x35x11 cm ηλεκτρική ισχύος 3.4kW/230V | τεμ | 2,00 |
| Πλυντήριο πιάτων ποτηριών διαστάσεων 600x600x820 mm ηλεκτρικής ισχύος 3.4kW/230V | τεμ | 1,00 |
| Φριτέζα ηλεκτρική 6 lt ηλεκτρικής ισχύος 2kW/230V | τεμ | 1,00 |
| Φούρνος μικροκυμάτων 25 lt inox | τεμ | 1,00 |
| Καταψύκτης μπαούλο 300 lt | τεμ | 1,00 |
| Ανοξείδωτη λάντζα κλειστού τύπου με 3 γούρνες διαστάσεων 250x70x85 cm | τεμ | 1,00 |
| Ερμάρια ανοξείδωτα με ανοιγόμενες πόρτες διαστάσεων 260x70x85 cm | τεμ | 1,00 |
| Τραπέζια ανοξείδωτα διαστάσεων 100x70x85 cm | τεμ | 2,00 |
| Χοάνη ανοξείδωτη διαστάσεων 150χ80χ50 cm | τεμ | 1,00 |
| Ψυγείο θάλαμος με δύο φύλλα διαστάσεων 140χ80χ205 cm | τεμ | 1,00 |

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα προς προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα καλώδια, εγχειρίδια χρήσης και προγραμματισμού γραμμένα στα ελληνικά και μπαταρίες όπου χρειάζεται.

**Αναλυτικά:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** | |
| **Ηλεκτρικός φούρνος 4 θέσεων διαστάσεων 790x750x635 mm ισχύος 5 kW/230V** | Κυκλοθερμικός φούρνος για αερόθερμο ψήσιμο., Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 77mm, INOX εξωτερικά, Ένας ισχυρός ανεμιστήρας εναλλασσόμενης φοράς, Aποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας   |  |  | | --- | --- | | Διαστάσεις | 800x747x563mm | | Χωρητικότητα | 4 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1 | | Θερμοστάτης | 60/280oC | | Χρονοδιακόπτης | 1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη | | Ισχύς | 5,5 KWatt, 400V / 50Hz | |
| **Επαγωγική εστία διαστάσεων 44x35x11 cm ηλεκτρική ισχύος 3.4kW/230V** | * Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί, Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη, Χρονοδιακόπτης, Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm, 8 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 240 °C, Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ΙΣΧΥΣ | W | 500-3500 | | ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | VOLT/Hz | 230/50 | | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | mm | 440x355X110 | | ΒΑΡΟΣ | Kg | 6,5 | |
| **Πλυντήριο πιάτων ποτηριών διαστάσεων 600x600x820 mm ηλεκτρικής ισχύος 3.4kW/230V** | Πλυντήριο πιάτων & ποτηριών, Καλάθι 500 x 500 mm  Μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας  Ισχυρό πλυντήριο πιάτων & ποτηριών ΙΡ 44  Σταθερά μπεκ πλύσης στο πάνω μέρος για πιο ισχυρό πλύσιμο  Ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα  Διπλό τοίχωμα πόρτας  Υδραυλική πλύση αντλίας  Ανοξείδωτοι μπεκ  Θερμόμετρο μπόιλερ**Διαστάσεις 570 x 600 x 830 mm**   * **Διαστάσεις καλαθιού 500 x 500 mm** * **Ωφέλιμο ύψος 360 mm** * **Καλαθία / ώρα 30** * **Ποτήρια / ώρα 1470** * **Πιάτα / ώρα 540** * **Χωρητικότητα κάδου 35 Lt** * **Χωρητικότητα μπόιλερ 6 Lt** * **Μέγιστη ισχύς 3.6 Kw / 6.6 Kw** |
| **Φριτέζα ηλεκτρική 6 lt ηλεκτρικής ισχύος 2kW/230V** | **INOX περίβλημα, καπάκι  & πίνακας διακοπτών** **Σύστημα κρύας ζώνης (cold zone system)** **Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση)** **Κατάλληλη για λάδια τηγανίσματος & στερεά λίπη** **Περιλαμβάνει ένα καλάθι τηγανίσματος**   |  |  | | --- | --- | | Θερμοκρασια | 50 / 190οC | | Ισχύς | 2 KWatt, 230V / 50 Hz | | Βάρος | 7 kg | |
| **Φούρνος μικροκυμάτων 25 lt inox** | **Ανοξείδωτος** **Λειτουργία απόψυξης** **Βάρος 16,6 kg**     |  |  | | --- | --- | | Εξωτερικές διαστάσεις | 483x422x281mm | | Εσωτερικές διαστάσεις | 320x315x200mm | | Χωρητικότητα | 25 lt | | Grill | 1000 Watt (λειτουργεί αυτόνομα & συνδυαστικά) | | Ισχύς | 1,4 KWatt (μικροκύματα 900 Watt) (convection 1950 Watt), 230V / 50Hz | | Επίπεδα ισχύος | 10 | | Περιστρεφόμενη βάση | Ø 270mm | | Χρονοδιακόπτης | 95 λεπτών | |
| **Καταψύκτης μπαούλο 300 lt** | * Οικολογικό υγρό * Εσωτερικό φώς * Χερούλι με κλειδαριά * Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης * Πάχος μόνωσης: 65mm * Περιλαμβάνεται 1 καλάθι * Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλαθιών      |  |  |  | | --- | --- | --- | | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | Lt | 300 | | EΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | °C | -18-25 | | ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | kwh/24h | 1,4 | | ΙΣΧΥΣ | W | 145 | | ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | VOLT/Hz | 220-240/50 | | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μxπxυ) | mm | 1040x620x870 | |
| Ανοξείδωτη λάντζα κλειστού τύπου με 3 γούρνες διαστάσεων 250x70x85 cm | |
| Ερμάρια ανοξείδωτα με ανοιγόμενες πόρτες διαστάσεων 260x70x85 cm | |
| Τραπέζια ανοξείδωτα διαστάσεων 100x70x85 cm | |
| Χοάνη ανοξείδωτη διαστάσεων 150χ80χ50 cm | |
| Ψυγείο θάλαμος με δύο φύλλα διαστάσεων 140χ80χ205 cm | |

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

H διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/16.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η ισχύς της σύμβασης άρχετε από την ημερομηνία υπογραφή της και η παράδοση να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Τόπος παράδοσης ορίζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας στον ξενώνα «Olympic Ζήγος», στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, Έναντι Αγίας Τριάδος Ηγουμενίτσας.

**ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

1. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.907,60 € (με ΦΠΑ 24%)
3. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών.
4. Η απόφαση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
5. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και θα παραμείνει αναρτημένη σε αυτή για τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥΔ [ΥΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16)]:

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Επιπρόσθετα κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς προσκομίζουν :

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Φορολογική Ενημερότητα

Ποινικό Μητρώο

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας εγκατάστασης από το οποίο προκύπτει το ειδικό επάγγελμα τους (το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας)

**ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας των παραπάνω ειδών, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16

**ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

Για όλα τα προϊόντα θα χορηγηθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση .

**ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παραλαβή του εξοπλισμού ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 και την σύμβαση. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις της Δομής. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού στις θέσεις που θα του υποδειχθούν.

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** | | | | | |
| Ηλεκτρικός φούρνος 4 θέσεων διαστάσεων 790x750x635 mm ισχύος 5 kW/230V | τεμ | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |  |
| Επαγωγική εστία διαστάσεων 44x35x11 cm ηλεκτρική ισχύος 3.4kW/230V | τεμ | 2,00 | 250,00 | 500,00 |  |
| Πλυντήριο πιάτων ποτηριών διαστάσεων 600x600x820 mm ηλεκτρικής ισχύος 3.4kW/230V | τεμ | 1,00 | 990,00 | 990,00 |  |
| Φριτέζα ηλεκτρική 6 lt ηλεκτρικής ισχύος 2kW/230V | τεμ | 1,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| Φούρνος μικροκυμάτων 25 lt inox | τεμ | 1,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| Καταψύκτης μπαούλο 300 lt | τεμ | 1,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| Ανοξείδωτη λάντζα κλειστού τύπου με 3 γούρνες διαστάσεων 250x70x85 cm | τεμ | 1,00 | 950,00 | 950,00 |  |
| Ερμάρια ανοξείδωτα με ανοιγόμενες πόρτες διαστάσεων 260x70x85 cm | τεμ | 1,00 | 900,00 | 900,00 |  |
| Τραπέζια ανοξείδωτα διαστάσεων 100x70x85 cm | τεμ | 2,00 | 250,00 | 500,00 |  |
| Χοάνη ανοξείδωτη διαστάσεων 150χ80χ50 cm | τεμ | 1,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| Ψυγείο θάλαμος με δύο φύλλα διαστάσεων 140χ80χ205 cm | τεμ | 1,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ =** | | | **7.990,00** |
|  |  | **ΦΠΑ 24% =** | | | **1917,60** |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ =** | | | **9.907,60** |

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** | | | | | |
| Ηλεκτρικός φούρνος 4 θέσεων διαστάσεων 790x750x635 mm ισχύος 5 kW/230V | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Επαγωγική εστία διαστάσεων 44x35x11 cm ηλεκτρική ισχύος 3.4kW/230V | τεμ | 2,00 |  |  |  |
| Πλυντήριο πιάτων ποτηριών διαστάσεων 600x600x820 mm ηλεκτρικής ισχύος 3.4kW/230V | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Φριτέζα ηλεκτρική 6 lt ηλεκτρικής ισχύος 2kW/230V | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Φούρνος μικροκυμάτων 25 lt inox | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Καταψύκτης μπαούλο 300 lt | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Ανοξείδωτη λάντζα κλειστού τύπου με 3 γούρνες διαστάσεων 250x70x85 cm | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Ερμάρια ανοξείδωτα με ανοιγόμενες πόρτες διαστάσεων 260x70x85 cm | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Τραπέζια ανοξείδωτα διαστάσεων 100x70x85 cm | τεμ | 2,00 |  |  |  |
| Χοάνη ανοξείδωτη διαστάσεων 150χ80χ50 cm | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| Ψυγείο θάλαμος με δύο φύλλα διαστάσεων 140χ80χ205 cm | τεμ | 1,00 |  |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ =** | | |  |
|  |  | **ΦΠΑ 24% =** | | |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ =** | | |  |

**Τόπος ………………….. Ημερομηνία ……………………….**

**Υπογραφή**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ